**Da fare su schemi:**

-Sicurezze

-Pulpito (tutto)

-Valvole proporzionali

-Lista componenti

-Sommario prese/spine e morsettiere

-Sommario cavi

-Schede per encoder supprementari

-Layout quadro elettrico

-Interfacciamenti

-Layout rete drive click e profibus

-Togliere relè ausiliari su E.V. e aggiungere morsetto con fusibile

-Dati impianto

-Numerazione

**Altro:**

-Software PLC

-Corso CN

**Quadro elettrico:**

-Carpenteria

-Cassetta

-Interruttori

-Contattori

-Portafusibili

-TA elettronici

-Controllo temperatura motori

-Trasformatori

-Alimentatori

-Moduli a tre luci

-Prese interne

-Prese esterne

-Lampade + finecorsa

-Relè

-PLC + CN assi

-Connettori Harting

-Morsetti, morsetti con fusibile

-Pannello per connettori

-Cavi

-Etichette per componenti

-Guida DIN

-Barra rame + morsetti a stringere

-Accessori numerazione

-Puntalini etc.

**Pulpito:**

-Carpenteria

-Sinottico

-Pulsanteria + torretta

-Supporto PLC

-Chiave di sicurezza

**Bordo Macchina:**

-Motori

-Flange adattamento

-Encoder + flange

-Pulizia macchina

-Verniciatura ripari

-Sostituzione oblò

-Pressostati + cavi

-Cavi per EV

-Convertitori temperatura

-Lampade illuminazione

-Cavi Siemens

-Cavi motori

-Cavi ausiliari

-Finecorsa Balluff + cavi

-Lamiere per canala

-Gru