Lavori da effettuare come preparazione cantiere

- Piantana per supporto canala

- Flangia accoppiamento livello centralina

- Trafilati di alluminio a C per montare le lampade laterali interne alla macchina, lungh. 98cm

- Trafilato di alluminio a C per montare PLC S5 FIAT interno anta collegamenti spine

- Supporti (barre) per ancoraggio cavi interno armadio

Lavori da effettuare in cantiere

- Modifica pulegge per motori assi

- Modifica piastra più supporto pulpito

- Togliere cassetta =M00+M01-A01 della vecchia serie emergenze

- Togliere cassetta giunzione termocoppia su contropunta e mettere guaina fino a cassetta laterale

- La serie degli extracorsa non viene fatta più internamente alla macchina, perciò sono da modificare i collegamenti in cassetta

- Da mettere tappi su cassette dove vengono tolte le guaine

- Montare scheda (fornita da FIAT) per regolazione servo valvola cuneo di serraggio.

- Montare PLC S5 (fornito da FIAT) per interfacciamento linea