PROCEDURA OPERATIVA

SCARICO DATI LAVORAZIONE DA PC

Impianto: Mulino loc. 4504

L'impianto in questione archivia continuamente i dati più sensibili dell'impianto che interessano il processo di macinazione.

I dati sono archiviati con un ciclo di archiviazione ogni 10 secondi per 17 dati e ogni 5 secondi per un solo dato (umidità dell'aria).

I file che si vanno a creare sono di tipo CSV (ASCII) ed hanno una capienza di 200'000 dati. Quando un archivio è saturo viene generato in automatico un nuovo file e continua l'archiviazione su quest'ultimo. I file creati possono raggiungere un massimo di 11, dopodiché il sistema inizia a sovrascrivere il primo file creato.

N.B.: Ogni file ha una capacità di archiviazione di circa 29 ore.

**Per esportare i file è sufficiente eseguire la seguente procedura:**

* Dalla pagina di produzione del pannello operatore, premere il pulsante "USCITA" posto in alto a destra per tornare a Windows;
* Inserire una unità di archiviazione di massa (pen-drive) nella porta USB posta frontalmente al pannello;
* Con "Risorse del computer" aprire il percorso " C:\Archivio dati lavorazione";
* Selezionare tutti i file;
* Selezionare "Copia" premendo il tasto destro del mouse;
* Aprire il percorso desiderato sull'unità di archiviazione esterna;
* Selezionare "Incolla" premendo il tasto destro del mouse;
* Effettuata la copia, estrarre l'unità di archiviazione;
* Riavviare il pannello operatore facendo doppio click sull'icona posta sul desktop.