CASSETTA TESTATA

* FILO 500 DIVENTA 010003 (+24V)
* MODIFICARE COMUNE DA 500 A 010003
* MODIFICARE COLLEGAMENTO EX1013 E RELATIVO COMUNE
* VERIFICARE PRESSOSTATI ARIA
* VERIFICARE FINECORSA LUBRIFICAZIONE

CASSETTA BASAMENTO

* FILO 500 DIVENTA 010003 (+24V)
* MODIFICARE COMUNE DA 500 A 010003
* MODIFICARE CIRCUITO 2011-2016 (METTERE 24V COMUNE PER 2011)
* MODIFICARE COMUNE 2003 CON +24V
* MODIFICARE CIRCUITO EX21B1

CASSETTA SOTTO PRESSA

* FILO 500 DIVENTA 010003 (+24V)
* MODIFICARE COMUNE DA 500 A 010003
* COLLEGARE CAVO ALIMENTAZIONE ILLUMINAZIONE EX 102-106
* MODIFICARE COMUNE 2003 CON +24V
* MODIFICARE CIRCUITO EX21B1
* VERIFICARE FC CARRO BASSO 2002
* PORTARE CAVO 1 MULTIPOLARE DA QE