Dopo anomalia Trip SL3.HF:

Smontare slot 3 con azionamento spento.

Rimontare il tutto.

Se l’errore si resetta ma non completa il passo verificare parametri:

20.30 = 120

20.31 = 5

20.32 = 15000

Così riparte.