Per disattivare encoder feeder ed attivare funzionamento con resolver motore andare a segmento 6 FC86 e mettere ad ON (M10.1) uscita A121.7.

