|  |
| --- |
| ***logo_remR.E.M.  s.r.l.***  **Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR)**  **Tel. 0775 830116  – Fax 0775 839345**  ***Email:***[***carlo.spaziani@rem-motori.it***](mailto:carlo.spaziani@rem-motori.it)***- Email: produzione@rem-motori.it***  **R.E.M. s.r.l. - Cap. Soc. EURO 10.000,00 int. vers. - Reg. Imprese Frosinone n. 25704 - Cod. Fiscale e P. IVA 02240470605** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Commessa Nr.** | **2021-0441** | **Codice R.E.M** | **15413** |

**Rapporto di equilibratura**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Cliente : **BUZZI SINISCOLA** | | Data : 23/07/2021 15:08:31 |
| Prog. N^ 351 | ASEA MAF 450 M | |
|  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tol (g) | r (mm) |  | Dim (mm) | | **ISO** | **unit( Kg)** |
| P1 | **32.647** | 150.00 | a | 125.00 | G | 2.50 |
| ST | **0.000** | 0.00 | b | 460.00 | Peso | 400.00 |
| P2 | **32.647** | 150.00 | c | 580.00 | rpm | 975 |

**Squilibri iniziali:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| **107.8** | **0.00** | **29.3** |
| **238.0°** | **240.9°** | **50.3°** |

**Squilibri residui:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| **2.6** | **0.0** | **6.8** |
| **294.3°** | **40.3°** | **61.8°** |

Velocità di misura = 507 rpm

Operatore: Ettore Roma

Firma : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 NOTE:

Equilibrato con ventola e mezza chiavetta