|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Commessa Nr.** | **2021-0595** | **Codice R.E.M**  | **15487** |

**Rapporto di equilibratura**

|  |  |
| --- | --- |
| Cliente : **CUMA**  | Data : 26/10/2021 11:50:15 |
| Prog. N^ 225 | SIEMENS 1LA4 400 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|   | Tol (g) | r (mm) |   | Dim (mm) | **ISO**  | **unit( Kg)** |
| P1 | **10.123** | 140.00 | a | 500.00 | G | 2.50 |
| ST | **0.000** | 0.00 | b | 930.00 | Peso | 350.00 |
| P2 | **9.143** | 155.00 | c | 100.00 | rpm | 2948 |

**Squilibri iniziali:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| **15.4**  | **0.00**  | **8.9** |
| **349.2°** | **318.9°** | **266.4°** |

**Squilibri residui:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| **3.6**  | **0.0**  | **3.8** |
| **58.8°** | **89.8°** | **115.4°** |

Velocità di misura = 518 rpm

Operatore: Lisi Gerardo

Firma : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 NOTE:Equilibrato con Puleggia