|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Commessa Nr.** | **2021-0456** | **Codice R.E.M**  | **7914** |

**Rapporto di equilibratura**

|  |  |
| --- | --- |
| Cliente : **HYDRO**  | Data : 25/10/2021 10:26:34 |
| Prog. N^ 462 | MOTEURS J M EFT280M4 N\_Rem 7914 Comm 2021 0456 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|   | Tol (g) | r (mm) |   | Dim (mm) | **ISO**  | **unit( Kg)** |
| P1 | **10.041** | 120.00 | a | 205.00 | G | 2.50 |
| ST | **0.000** | 0.00 | b | 330.00 | Peso | 150.00 |
| P2 | **10.041** | 120.00 | c | 155.00 | rpm | 1486 |

**Squilibri iniziali:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| **13.6**  | **0.00**  | **3.7** |
| **190.8°** | **175.4°** | **71.6°** |

**Squilibri residui:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| **2.8**  | **0.0**  | **3.5** |
| **305.4°** | **23.7°** | **74.9°** |

Velocità di misura = 507 rpm

Operatore: Ettore Roma

Firma : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 NOTE: Equilibratura con semi-giunto e ventola di raffreddamento