|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Commessa Nr.** | **2021-0600** | **Codice R.E.M** | **15491** |

**Rapporto di equilibratura**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Cliente : **HYDRO** | | Data : 26/10/2021 08:37:15 |
| Prog. N^ 238 | MARELLI Y35B20C. | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tol (g) | r (mm) |  | Dim (mm) | | **ISO** | **unit( Kg)** |
| P1 | **5.305** | 45.00 | a | 70.00 | G | 2.50 |
| ST | **0.000** | 0.00 | b | 150.00 | Peso | 30.00 |
| P2 | **2.513** | 95.00 | c | 160.00 | rpm | 1500 |

**Squilibri iniziali:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| **50.07** | **0.00** | **13.44** |
| **46.9°** | **35.3°** | **236.0°** |

**Squilibri residui:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| **2.47** | **0.00** | **0.58** |
| **51.2°** | **25.6°** | **325.3°** |

Velocità di misura = 580 rpm

Operatore: Lisi Gerardo

Firma : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 NOTE:Equilibrato con mezza chiavetta