|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Commessa Nr.** | **2021-0586** | **Codice R.E.M**  | **15490** |

**Rapporto di equilibratura**

|  |  |
| --- | --- |
| Cliente : **TRELLENBORG**  | Data : 05/11/2021 09:42:08 |
| Prog. N^ 823 | MEZ SB225 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|   | Tol (g) | r (mm) |   | Dim (mm) | **ISO**  | **unit( Kg)** |
| P1 | **11.703** | 85.00 | a | 70.00 | G | 2.50 |
| ST | **0.000** | 0.00 | b | 745.00 | Peso | 250.00 |
| P2 | **11.703** | 85.00 | c | 50.00 | rpm | 3000 |

**Squilibri iniziali:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| **47.2**  | **0.00**  | **17.7** |
| **206.2°** | **227.7°** | **305.2°** |

**Squilibri residui:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| **1.5**  | **0.0**  | **2.1** |
| **272.3°** | **192.7°** | **145.8°** |

Velocità di misura = 541 rpm

Operatore: Lisi Gerardo

Firma : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 NOTE:Equilibrato con mezza chiavetta