|  |
| --- |
| logo    logo_rem***R.E.M.  s.r.l.*** *Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR*Tel. 0775 830116  – Fax 0775 839345 [**info@rem-motori.it**](mailto:info@rem-motori.it)  **R.E.M. s.r.l. - Cap. Soc. EURO 10.000,00 int. vers.**  **Reg. Imprese Frosinone n. 25704 - Cod. Fiscale e P. IVA 02240470605** |
|  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Commessa Nr.** | **2023 0724** | **Codice R.E.M** | **16264** |

**Rapporto di equilibratura**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Cliente : **A.R.I.A** | | Data : 04/09/2023 11:13:42 |
| Prog. N^ 446 | SEIPEE GM 315LC 6 V1 | |
|  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tol (g) | r (mm) |  | Dim (mm) | | **ISO** | **unit( Kg)** |
| P1 | **20.336** | 150.00 | a | 165.00 | G | 2.50 |
| ST | **0.000** | 0.00 | b | 475.00 | Peso | 230.00 |
| P2 | **20.336** | 150.00 | c | 180.00 | rpm | 900 |

**Squilibri iniziali:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| **45.7** | **0.00** | **37.0** |
| **113.4°** | **124.2°** | **137.6°** |

**Squilibri residui:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| **0.9** | **0.0** | **0.5** |
| **110.2°** | **110.3°** | **110.4°** |

Velocità di misura = 498 rpm

Operatore: Alex dhima

Firma : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 NOTE: Equilibratura con ventola e mezza chiavetta Label 01