|  |
| --- |
| logo    logo_rem***R.E.M.  s.r.l.*** *Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR*Tel. 0775 830116  – Fax 0775 839345 [**info@rem-motori.it**](mailto:info@rem-motori.it)  **R.E.M. s.r.l. - Cap. Soc. EURO 10.000,00 int. vers.**  **Reg. Imprese Frosinone n. 25704 - Cod. Fiscale e P. IVA 02240470605** |

**Rapporto di equilibratura**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Commessa Nr.** | **2023 0010** | **Codice R.E.M** | **15930** |

**Rapporto di equilibratura**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Cliente : **BURGO AVEZZANO** | | Data : 31/01/2023 14:33:21 |
| Prog. N^ 368 | SIEMENS 1LA6313 4AA50 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tol (g) | r (mm) |  | Dim (mm) | | **ISO** | **unit( Kg)** |
| P1 | **8.612** | 140.00 | a | 150.00 | G | 2.50 |
| ST | **0.000** | 0.00 | b | 390.00 | Peso | 150.00 |
| P2 | **8.612** | 140.00 | c | 145.00 | rpm | 1485 |

**Squilibri iniziali:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| **18.41** | **0.00** | **9.02** |
| **196.4°** | **207.6°** | **4.1°** |

**Squilibri residui:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| **2.63** | **0.00** | **1.16** |
| **90.6°** | **109.7°** | **157.9°** |

Velocità di misura = 504 rpm

Operatore: Scaccia Costantino

Firma : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

NOTE:

Equilibratura con mezza chiavetta e ventola