|  |
| --- |
| logo logo_rem***R.E.M.  s.r.l.*** *Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR*Tel. 0775 830116  – Fax 0775 839345**info@rem-motori.it****R.E.M. s.r.l. - Cap. Soc. EURO 10.000,00 int. vers.** **Reg. Imprese Frosinone n. 25704 - Cod. Fiscale e P. IVA 02240470605** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Commessa Nr.** | **2023 0196** | **Codice R.E.M**  | **6042** |

**Rapporto di equilibratura**

|  |  |
| --- | --- |
| Cliente : **BURGO GROUP AVEZZANO**  | Data : 08/03/2023 08:59:09 |
| Prog. N^ 443 | SIEMENS 1GH2244 KW 156 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|   | Tol (g) | r (mm) |   | Dim (mm) | **ISO**  | **Unit ( Kg)** |
| P1 | **7.451** | 180.00 | a | 35.00 | G | 2.50 |
| ST | **0.000** | 0.00 | b | 740.00 | Peso | 200.00 |
| P2 | **16.765** | 80.00 | c | 140.00 | rpm | 1780 |

**Squilibri iniziali:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| **3.1**  | **0.00**  | **31.6** |
| **293.7°** | **253.2°** | **244.9°** |

**Squilibri residui:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| **0.8**  | **0.0**  | **1.4** |
| **217.5°** | **167.6°** | **60.4°** |

Velocità di misura = 484 rpm

Operatore: Boccia Paolo

Firma : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 NOTE:

Equilibratura con puleggia