|  |
| --- |
| logo logo_rem***R.E.M.  s.r.l.*** *Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR*Tel. 0775 830116  – Fax 0775 839345**info@rem-motori.it****R.E.M. s.r.l. - Cap. Soc. EURO 10.000,00 int. vers.** **Reg. Imprese Frosinone n. 25704 - Cod. Fiscale e P. IVA 02240470605** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Commessa Nr.** | **2023-0066** | **Codice R.E.M**  | **12196** |

**Rapporto di equilibratura**

|  |  |
| --- | --- |
| Cliente : **BURGO GROUP Sora**  | Data : 09/02/2023 00:36:29 |
| Prog. N^ 420 | SIEMENS 1LA7106 2AA11 100L2 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|   | Tol (g) | r (mm) |   | Dim (mm) | **ISO**  | **unit( Kg)** |
| P1 | **0.784** | 180.00 | a | 130.00 | G | 2.50 |
| ST | **0.000** | 0.00 | b | 225.00 | Peso | 25.00 |
| P2 | **1.870** | 35.00 | c | 85.00 | rpm | 2890 |

**Squilibri iniziali:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| **11.21**  | **0.00**  | **10.79** |
| **343.9°** | **54.6°** | **133.3°** |

**Squilibri residui:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| **0.42**  | **0.00**  | **0.45** |
| **259.3°** | **247.9°** | **178.7°** |

Velocità di misura = 528 rpm

Operatore: Lisi Angelo

Firma : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 NOTE:Equilibratura con albero proprio