|  |
| --- |
| logo logo_rem***R.E.M.  s.r.l.*** *Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR*Tel. 0775 830116  – Fax 0775 839345**info@rem-motori.it****R.E.M. s.r.l. - Cap. Soc. EURO 10.000,00 int. vers.** **Reg. Imprese Frosinone n. 25704 - Cod. Fiscale e P. IVA 02240470605** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Commessa Nr.** | **2023 0677** | **Codice R.E.M**  | **16243** |

**Rapporto di equilibratura**

|  |  |
| --- | --- |
| Cliente : **BURGO Sora**  | Data : 22/08/2023 08:14:19 |
| Prog. N^ 13 | GIRANTE dm 1000 VUOTO PELINO MC1 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|   | Tol (g) | r (mm) |   | Dim (mm) | **ISO**  | **unit( Kg)** |
| P1 | **1.137** | 470.00 | a | 90.00 | G | 2.50 |
| ST | **0.000** | 0.00 | b | 455.00 | Peso | 100.00 |
| P2 | **4.036** | 55.00 | c | 230.00 | rpm | 3157 |

**Squilibri iniziali:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| **51.89**  | **0.00**  | **61.38** |
| **258.1°** | **24.9°** | **67.5°** |

**Squilibri residui:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| **1.07**  | **0.00**  | **2.87** |
| **94.2°** | **110.3°** | **172.1°** |

Velocità di misura = 404 rpm

Operatore: Scaccia Costantino

Firma : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 NOTE:

Equilibratura con albero proprio e puleggia