|  |
| --- |
| logo    logo_rem***R.E.M.  s.r.l.*** *Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR*Tel. 0775 830116  – Fax 0775 839345 [**info@rem-motori.it**](mailto:info@rem-motori.it)  **R.E.M. s.r.l. - Cap. Soc. EURO 10.000,00 int. vers.**  **Reg. Imprese Frosinone n. 25704 - Cod. Fiscale e P. IVA 02240470605** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Commessa Nr.** | **2023 0678** | **Codice R.E.M** | **16244** |

**Rapporto di equilibratura**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Cliente : **BURGO Sora** | | Data : 21/08/2023 14:55:35 |
| Prog. N^ 13 | VENTOLA 6 PALE dm 840 RILANCIO SAM CALANDRE | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tol (g) | r (mm) |  | Dim (mm) | | **ISO** | **unit( Kg)** |
| P1 | **2.676** | 410.00 | a | 160.00 | G | 2.50 |
| ST | **0.000** | 0.00 | b | 70.00 | Peso | 100.00 |
| P2 | **0.749** | 410.00 | c | 510.00 | rpm | 1700 |

**Squilibri iniziali:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| **17.21** | **0.00** | **52.30** |
| **127.7°** | **15.5°** | **357.8°** |

**Squilibri residui:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| **0.62** | **0.00** | **0.25** |
| **40.4°** | **26.5°** | **349.8°** |

Velocità di misura = 348 rpm

Operatore: Scaccia Costantino

Firma : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 NOTE:

Equilibratura con albero proprio e puleggia