|  |
| --- |
| logo logo_rem***R.E.M.  s.r.l.*** *Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR*Tel. 0775 830116  – Fax 0775 839345**info@rem-motori.it****R.E.M. s.r.l. - Cap. Soc. EURO 10.000,00 int. vers.** **Reg. Imprese Frosinone n. 25704 - Cod. Fiscale e P. IVA 02240470605** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Commessa Nr.** | **2023-0405** | **Codice R.E.M**  | **16149** |

**Rapporto di equilibratura**

|  |  |
| --- | --- |
| Cliente : **BUZZI BARLETTA**  | Data : 09/06/2023 22:56:16 |
| Prog. N^ 583 | MARELLI COMM 2023 0405 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|   | Tol (g) | r (mm) |   | Dim (mm) | **ISO**  | **unit( Kg)** |
| P1 | **13.912** | 120.00 | a | 120.00 | G | 2.50 |
| ST | **0.000** | 0.00 | b | 485.00 | Peso | 200.00 |
| P2 | **13.912** | 120.00 | c | 80.00 | rpm | 1430 |

**Squilibri iniziali:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| **91.2**  | **0.00**  | **13.6** |
| **257.1°** | **261.7°** | **49.2°** |

**Squilibri residui:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| **3.0**  | **0.0**  | **0.2** |
| **273.8°** | **270.8°** | **146.0°** |

Velocità di misura = 446 rpm

Operatore: Davide Papetti

Firma : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 NOTE:

Equilibratura con ventola e puleggia