|  |
| --- |
| logo logo_rem***R.E.M.  s.r.l.*** *Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR*Tel. 0775 830116  – Fax 0775 839345**info@rem-motori.it****R.E.M. s.r.l. - Cap. Soc. EURO 10.000,00 int. vers.** **Reg. Imprese Frosinone n. 25704 - Cod. Fiscale e P. IVA 02240470605** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Commessa Nr.** | **2023 0923** | **Codice R.E.M**  | **15939** |

**Rapporto di equilibratura**

|  |  |
| --- | --- |
| Cliente : **Buzzi Guidonia**  | Data : 13/11/2023 09:47:44 |
| Prog. N^ 465 | ANSALDO CTF630K6 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|   | Tol (g) | r (mm) |   | Dim (mm) | **ISO**  | **Unit ( Kg)** |
| P1 | **220.802** | 310.00 | a | 800.00 | G | 2.50 |
| ST | **0.000** | 0.00 | b | 1350.00 | Peso | 4150.00 |
| P2 | **94.921** | 330.00 | c | 870.00 | rpm | 993 |

**Squilibri iniziali:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| **91**  | **0.00**  | **13** |
| **109.5°** | **117.6°** | **190.3°** |

**Squilibri residui:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| **3**  | **0**  | **4** |
| **50.2°** | **103.6°** | **135.8°** |

Velocità di misura = 303 rpm

Operatore: Boccia Paolo

Firma : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 NOTE:

Equilibratura con due ventole e giunto nostro