|  |
| --- |
| logo    logo_rem***R.E.M.  s.r.l.*** *Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR*Tel. 0775 830116  – Fax 0775 839345 [**info@rem-motori.it**](mailto:info@rem-motori.it)  **R.E.M. s.r.l. - Cap. Soc. EURO 10.000,00 int. vers.**  **Reg. Imprese Frosinone n. 25704 - Cod. Fiscale e P. IVA 02240470605** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Commessa Nr.** | **2023 0332** | **Codice R.E.M** | **10559** |

**Rapporto di equilibratura**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Cliente : **CARTIERA DI GUARCINO** | | Data : 06/05/2023 11:40:12 |
| Prog. N^ 800 | ANSALDO GH 180MK | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tol (g) | r (mm) |  | Dim (mm) | | **ISO** | **unit( Kg)** |
| P1 | **7.498** | 80.00 | a | 150.00 | G | 2.50 |
| ST | **0.000** | 0.00 | b | 500.00 | Peso | 100.00 |
| P2 | **9.997** | 60.00 | c | 130.00 | rpm | 1990 |

**Squilibri iniziali:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| **92.12** | **0.00** | **51.57** |
| **60.8°** | **70.3°** | **93.4°** |

**Squilibri residui:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| **0.42** | **0.00** | **0.48** |
| **229.5°** | **105.4°** | **86.9°** |

Velocità di misura = 427 rpm

Operatore: LISI AMEDEO

Firma : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 NOTE:

Equilibratura con mezza chiavetta