|  |
| --- |
| logo    logo_rem***R.E.M.  s.r.l.*** *Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR*Tel. 0775 830116  – Fax 0775 839345 [**info@rem-motori.it**](mailto:info@rem-motori.it)  **R.E.M. s.r.l. - Cap. Soc. EURO 10.000,00 int. vers.**  **Reg. Imprese Frosinone n. 25704 - Cod. Fiscale e P. IVA 02240470605** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Commessa Nr.** | **2023 0578** | **Codice R.E.M** | **8219** |

**Rapporto di equilibratura**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Cliente : **Cartiere di Guarcino** | | Data : 17/07/2023 11:16:24 |
| Prog. N^ 863 | SIEMENS 1GH5254 0NC40 6SU7Z | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tol (g) | r (mm) |  | Dim (mm) | | **ISO** | **Unit ( Kg)** |
| P1 | **33.561** | 110.00 | a | 85.00 | G | 2.50 |
| ST | **0.000** | 0.00 | b | 740.00 | Peso | 300.00 |
| P2 | **52.739** | 70.00 | c | 170.00 | rpm | 970 |

**Squilibri iniziali:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| **8.9** | **0.00** | **8.5** |
| **90.5°** | **53.7°** | **331.3°** |

**Squilibri residui:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| **1.0** | **0.0** | **1.9** |
| **39.9°** | **43.7°** | **46.9°** |

Velocità di misura = 400 rpm

Operatore: Boccia Paolo

Firma : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 NOTE:

Equilibratura con chiavetta intera