|  |
| --- |
| logo logo_rem***R.E.M.  s.r.l.*** *Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR*Tel. 0775 830116  – Fax 0775 839345**info@rem-motori.it****R.E.M. s.r.l. - Cap. Soc. EURO 10.000,00 int. vers.** **Reg. Imprese Frosinone n. 25704 - Cod. Fiscale e P. IVA 02240470605** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Commessa Nr.** | **2023 0179** | **Codice R.E.M**  | **16011** |

**Rapporto di equilibratura**

|  |  |
| --- | --- |
| Cliente : **CUMA**  | Data : 14/03/2023 07:49:40 |
| Prog. N^ 415 | ANSALDO CT355W4 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|   | Tol (g) | r (mm) |   | Dim (mm) | **ISO**  | **unit( Kg)** |
| P1 | **18.184** | 180.00 | a | 300.00 | G | 2.50 |
| ST | **0.000** | 0.00 | b | 795.00 | Peso | 350.00 |
| P2 | **9.506** | 250.00 | c | 150.00 | rpm | 1479 |

**Squilibri iniziali:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| **127.8**  | **0.00**  | **23.5** |
| **249.8°** | **241.0°** | **117.2°** |

**Squilibri residui:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| **0.6**  | **0.0**  | **0.8** |
| **204.2°** | **238.5°** | **254.3°** |

Velocità di misura = 448 rpm

Operatore: Scaccia Costantino

Firma : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 NOTE:

Equilibratura con puleggia e ventola