|  |
| --- |
| logo logo_rem***R.E.M.  s.r.l.*** *Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR*Tel. 0775 830116  – Fax 0775 839345**info@rem-motori.it****R.E.M. s.r.l. - Cap. Soc. EURO 10.000,00 int. vers.** **Reg. Imprese Frosinone n. 25704 - Cod. Fiscale e P. IVA 02240470605** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Commessa Nr.** | **2023 0891** | **Codice R.E.M**  | **13243** |

**Rapporto di equilibratura**

|  |  |
| --- | --- |
| Cliente : **FIAT GROUP CASSINO**  | Data : 24/10/2023 09:16:12 |
| Prog. N^ 561 | LEROY SOMER LSK1804 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|   | Tol (g) | r (mm) |   | Dim (mm) | **ISO**  | **unit( Kg)** |
| P1 | **15.225** | 70.00 | a | 100.00 | G | 2.50 |
| ST | **0.000** | 0.00 | b | 800.00 | Peso | 200.00 |
| P2 | **17.763** | 60.00 | c | 90.00 | rpm | 2240 |

**Squilibri iniziali:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| **24.9**  | **0.00**  | **7.2** |
| **166.0°** | **170.0°** | **333.8°** |

**Squilibri residui:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| **1.2**  | **0.0**  | **1.9** |
| **12.4°** | **61.8°** | **97.0°** |

Velocità di misura = 552 rpm

Operatore: Boccia Paolo

Firma : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 NOTE:

Equilibratura con puleggia