|  |
| --- |
| logo logo_rem***R.E.M.  s.r.l.*** *Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR*Tel. 0775 830116  – Fax 0775 839345**info@rem-motori.it****R.E.M. s.r.l. - Cap. Soc. EURO 10.000,00 int. vers.** **Reg. Imprese Frosinone n. 25704 - Cod. Fiscale e P. IVA 02240470605** |
|   |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Commessa Nr.** | **2023 0749** | **Codice R.E.M**  | **15412** |

**Rapporto di equilibratura**

|  |  |
| --- | --- |
| Cliente : **HYDRO**  | Data : 02/10/2023 12:02:43 |
| Prog. N^ 451 | WEG 355 L |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|   | Tol (g) | r (mm) |   | Dim (mm) | **ISO**  | **unit( Kg)** |
| P1 | **11.127** | 180.00 | a | 185.00 | G | 2.50 |
| ST | **0.000** | 0.00 | b | 625.00 | Peso | 250.00 |
| P2 | **11.127** | 180.00 | c | 185.00 | rpm | 1490 |

**Squilibri iniziali:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| **8.9**  | **0.00**  | **12.1** |
| **328.7°** | **318.8°** | **311.6°** |

**Squilibri residui:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| **2.6**  | **0.0**  | **3.6** |
| **326.1°** | **336.4°** | **352.7°** |

Velocità di misura = 453 rpm

Operatore: ETTORE ROMA

Firma : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 NOTE: Equilibratura con mezza chiavetta e ventola