|  |
| --- |
| logo logo_rem***R.E.M.  s.r.l.*** *Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR*Tel. 0775 830116  – Fax 0775 839345**info@rem-motori.it****R.E.M. s.r.l. - Cap. Soc. EURO 10.000,00 int. vers.** **Reg. Imprese Frosinone n. 25704 - Cod. Fiscale e P. IVA 02240470605** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Commessa Nr.** | **2023 1054** | **Codice R.E.M**  | **16401** |

**Rapporto di equilibratura**

|  |  |
| --- | --- |
| Cliente : **HYDRO AALUMINIUM SLIM**  | Data : 12/02/2024 16:37:15 |
| Prog. N^ 442 | VENTILATORE SIEMENSKW 30 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|   | Tol (g) | r (mm) |   | Dim (mm) | **ISO**  | **unit( Kg)** |
| P1 | **2.030** | 370.00 | a | 120.00 | G | 2.50 |
| ST | **0.000** | 0.00 | b | 390.00 | Peso | 150.00 |
| P2 | **6.642** | 70.00 | c | 115.00 | rpm | 2945 |

**Squilibri iniziali:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| **19.45**  | **0.00**  | **80.39** |
| **101.6°** | **129.9°** | **167.3°** |

**Squilibri residui:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| **1.65**  | **0.00**  | **1.58** |
| **298.5°** | **292.6°** | **147.3°** |

Velocità di misura = 467 rpm

Operatore: Boccia Paolo

Firma : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 NOTE:

Equilibratura ventola con indotto