|  |
| --- |
| logo    logo_rem***R.E.M.  s.r.l.*** *Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR*Tel. 0775 830116  – Fax 0775 839345 [**info@rem-motori.it**](mailto:info@rem-motori.it)  **R.E.M. s.r.l. - Cap. Soc. EURO 10.000,00 int. vers.**  **Reg. Imprese Frosinone n. 25704 - Cod. Fiscale e P. IVA 02240470605** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Commessa Nr.** | **2023 0934** | **Codice R.E.M** | **15680** |

**Rapporto di equilibratura**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Cliente : **IFIS** | | Data : 14/11/2023 12:06:47 |
| Prog. N^ 463 | SIEMENS 1 PL 6 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tol (g) | r (mm) |  | Dim (mm) | | **ISO** | **unit( Kg)** |
| P1 | **3.979** | 90.00 | a | 105.00 | G | 2.50 |
| ST | **0.000** | 0.00 | b | 395.00 | Peso | 60.00 |
| P2 | **3.979** | 90.00 | c | 85.00 | rpm | 2000 |

**Squilibri iniziali:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| **3.22** | **0.00** | **3.17** |
| **315.2°** | **27.2°** | **102.5°** |

**Squilibri residui:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| **0.28** | **0.00** | **0.28** |
| **122.0°** | **147.4°** | **172.8°** |

Velocità di misura = 553 rpm

Operatore: Scaccia Costantino

Firma : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 NOTE:

Equilibratura con puleggia