|  |
| --- |
| logo    logo_rem***R.E.M.  s.r.l.*** *Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR*Tel. 0775 830116  – Fax 0775 839345 [**info@rem-motori.it**](mailto:info@rem-motori.it)  **R.E.M. s.r.l. - Cap. Soc. EURO 10.000,00 int. vers.**  **Reg. Imprese Frosinone n. 25704 - Cod. Fiscale e P. IVA 02240470605** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Commessa Nr.** | **2023 0257** | **Codice R.E.M** | **16041** |

**Rapporto di equilibratura**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Cliente : **IRCE** | | Data : 18/09/2023 15:41:21 |
| Prog. N^ 434 | Sicme P160 S2 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tol (g) | r (mm) |  | Dim (mm) | | **ISO** | **unit( Kg)** |
| P1 | **5.305** | 75.00 | a | 145.00 | G | 2.50 |
| ST | **0.000** | 0.00 | b | 380.00 | Peso | 100.00 |
| P2 | **13.263** | 30.00 | c | 50.00 | rpm | 3000 |

**Squilibri iniziali:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| **33.9** | **0.00** | **35.6** |
| **244.8°** | **220.5°** | **118.5°** |

**Squilibri residui:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| **1.6** | **0.0** | **1.2** |
| **300.4°** | **295.3°** | **264.8°** |

Velocità di misura = 553 rpm

Operatore: Amedeo Lisi

Firma : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 NOTE:

Equilibratura con mezza chiavetta