|  |
| --- |
| logo logo_rem***R.E.M.  s.r.l.*** *Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR*Tel. 0775 830116  – Fax 0775 839345**info@rem-motori.it****R.E.M. s.r.l. - Cap. Soc. EURO 10.000,00 int. vers.** **Reg. Imprese Frosinone n. 25704 - Cod. Fiscale e P. IVA 02240470605** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Commessa Nr.** | **2023-0212** | **Codice R.E.M**  | **16024** |

**Rapporto di equilibratura**

|  |  |
| --- | --- |
| Cliente : **ITALCEMENTI**  | Data : 08/06/2023 11:47:53 |
| Prog. N^ 235 | ANSALDO BH 635 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|   | Tol (g) | r (mm) |   | Dim (mm) | **ISO**  | **Unit ( Kg)** |
| P1 | **28.937** | 150.00 | a | 255.00 | G | 2.50 |
| ST | **0.000** | 0.00 | b | 970.00 | Peso | 800.00 |
| P2 | **39.460** | 110.00 | c | 175.00 | rpm | 2200 |

**Squilibri iniziali:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| **305.2**  | **0.00**  | **170.9** |
| **219.3°** | **227.7°** | **248.6°** |

**Squilibri residui:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| **3.8**  | **0.0**  | **5.4** |
| **14.9°** | **16.0°** | **17.0°** |

Velocità di misura = 355 rpm

Operatore: Angelo Lisi

Firma : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 NOTE:

Equilibratura con mezza chiavetta