|  |
| --- |
| logo logo_rem***R.E.M.  s.r.l.*** *Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR*Tel. 0775 830116  – Fax 0775 839345**info@rem-motori.it****R.E.M. s.r.l. - Cap. Soc. EURO 10.000,00 int. vers.** **Reg. Imprese Frosinone n. 25704 - Cod. Fiscale e P. IVA 02240470605** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Commessa Nr.** | **2023 0078** | **Codice R.E.M**  | **15955** |

**Rapporto di equilibratura**

|  |  |
| --- | --- |
| Cliente : **ITALPOMPE**  | Data : 02/03/2023 10:00:34 |
| Prog. N^ 480 | MOTORE MARELLI MAA9496RM  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|   | Tol (g) | r (mm) |   | Dim (mm) | **ISO**  | **Unit ( Kg)** |
| P1 | **25.578** | 140.00 | a | 140.00 | G | 2.50 |
| ST | **0.000** | 0.00 | b | 650.00 | Peso | 300.00 |
| P2 | **25.578** | 140.00 | c | 330.00 | rpm | 1000 |

**Squilibri iniziali:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| **177.8**  | **0.00**  | **67.1** |
| **101.6°** | **119.3°** | **245.4°** |

**Squilibri residui:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| **1.4**  | **0.0**  | **1.1** |
| **16.3°** | **57.8°** | **176.1°** |

Velocità di misura = 330 rpm

Operatore: Lisi Amedeo

Firma : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 NOTE:

Equilibratura con puleggia e ventola