|  |
| --- |
| logo logo_rem***R.E.M.  s.r.l.*** *Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR*Tel. 0775 830116  – Fax 0775 839345**info@rem-motori.it****R.E.M. s.r.l. - Cap. Soc. EURO 10.000,00 int. vers.** **Reg. Imprese Frosinone n. 25704 - Cod. Fiscale e P. IVA 02240470605** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Commessa Nr.** | **2023-0113** | **Codice R.E.M**  | **15978** |

**Rapporto di equilibratura**

|  |  |
| --- | --- |
| Cliente : **LEONARDO**  | Data : 08/02/2023 21:55:06 |
| Prog. N^ 198 | POMPA ETANORM 185-315 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|   | Tol (g) | r (mm) |   | Dim (mm) | **ISO**  | **unit( Kg)** |
| P1 | **1.327** | 130.00 | a | 100.00 | G | 2.50 |
| ST | **0.000** | 0.00 | b | 275.00 | Peso | 15.00 |
| P2 | **1.635** | 45.00 | c | 85.00 | rpm | 1455 |

**Squilibri iniziali:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| **9.60**  | **0.00**  | **6.15** |
| **6.5°** | **16.7°** | **69.5°** |

**Squilibri residui:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| **0.12**  | **0.00**  | **0.76** |
| **277.5°** | **343.4°** | **7.9°** |

Velocità di misura = 523 rpm

Operatore: Lisi Angelo

Firma : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 NOTE:

Equilibratura girante con albero proprio