|  |
| --- |
| logo    logo_rem***R.E.M.  s.r.l.*** *Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR*Tel. 0775 830116  – Fax 0775 839345 [**info@rem-motori.it**](mailto:info@rem-motori.it)  **R.E.M. s.r.l. - Cap. Soc. EURO 10.000,00 int. vers.**  **Reg. Imprese Frosinone n. 25704 - Cod. Fiscale e P. IVA 02240470605** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Commessa Nr.** | **2023-0113** | **Codice R.E.M** | **15978** |

**Rapporto di equilibratura**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Cliente : **LEONARDO** | | Data : 08/02/2023 21:55:06 |
| Prog. N^ 198 | POMPA ETANORM 185-315 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tol (g) | r (mm) |  | Dim (mm) | | **ISO** | **unit( Kg)** |
| P1 | **1.327** | 130.00 | a | 100.00 | G | 2.50 |
| ST | **0.000** | 0.00 | b | 275.00 | Peso | 15.00 |
| P2 | **1.635** | 45.00 | c | 85.00 | rpm | 1455 |

**Squilibri iniziali:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| **9.60** | **0.00** | **6.15** |
| **6.5°** | **16.7°** | **69.5°** |

**Squilibri residui:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| **0.12** | **0.00** | **0.76** |
| **277.5°** | **343.4°** | **7.9°** |

Velocità di misura = 523 rpm

Operatore: Lisi Angelo

Firma : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 NOTE:

Equilibratura girante con albero proprio