|  |
| --- |
| logo logo_rem***R.E.M.  s.r.l.*** *Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR*Tel. 0775 830116  – Fax 0775 839345**info@rem-motori.it****R.E.M. s.r.l. - Cap. Soc. EURO 10.000,00 int. vers.** **Reg. Imprese Frosinone n. 25704 - Cod. Fiscale e P. IVA 02240470605** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Commessa Nr.** | **2023 0031** | **Codice R.E.M**  | **15935** |

**Rapporto di equilibratura**

|  |  |
| --- | --- |
| Cliente : **LT ALLUMINIO**  | Data : 05/02/2023 19:26:49 |
| Prog. N^ 56 | VENTILATORE PBN GRP |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|   | Tol (g) | r (mm) |   | Dim (mm) | **ISO**  | **unit( Kg)** |
| P1 | **19.421** | 610.00 | a | 350.00 | G | 2.50 |
| ST | **0.000** | 0.00 | b | 95.00 | Peso | 600.00 |
| P2 | **3.050** | 610.00 | c | 1370.00 | rpm | 1045 |

**Squilibri iniziali:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| **44.5**  | **0.00**  | **42.0** |
| **243.5°** | **311.5°** | **31.0°** |

**Squilibri residui:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| **0.1**  | **0.0**  | **0.9** |
| **222.0°** | **309.8°** | **315.6°** |

Velocità di misura = 350 rpm

Operatore: Boccia Paolo

Firma : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 NOTE:

Equilibratura con ventola, ventola di raffreddamento e mezza chiavetta