|  |
| --- |
| logo logo_rem***R.E.M.  s.r.l.*** *Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR*Tel. 0775 830116  – Fax 0775 839345**info@rem-motori.it****R.E.M. s.r.l. - Cap. Soc. EURO 10.000,00 int. vers.** **Reg. Imprese Frosinone n. 25704 - Cod. Fiscale e P. IVA 02240470605** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Commessa Nr.** | **2023 0904** | **Codice R.E.M**  | **16335** |

**Rapporto di equilibratura**

|  |  |
| --- | --- |
| Cliente : **SORGENIA POWER**  | Data : 08/11/2023 13:14:32 |
| Prog. N^ 478 | ANSALDO CT400 Y2 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|   | Tol (g) | r (mm) |   | Dim (mm) | **ISO**  | **Unit ( Kg)** |
| P1 | **17.416** | 115.00 | a | 220.00 | G | 2.50 |
| ST | **0.000** | 0.00 | b | 890.00 | Peso | 500.00 |
| P2 | **17.416** | 115.00 | c | 240.00 | rpm | 2980 |

**Squilibri iniziali:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| **26.1**  | **0.00**  | **6.5** |
| **95.8°** | **105.5°** | **147.8°** |

**Squilibri residui:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| **1.7**  | **0.0**  | **2.7** |
| **131.6°** | **7.8°** | **335.7°** |

Velocità di misura = 332 rpm

Operatore: Migliori Alessandro

Firma : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 NOTE:

Equilibratura con giunto e ventola