|  |
| --- |
| logo logo_rem***R.E.M.  s.r.l.*** *Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR*Tel. 0775 830116  – Fax 0775 839345**info@rem-motori.it****R.E.M. s.r.l. - Cap. Soc. EURO 10.000,00 int. vers.** **Reg. Imprese Frosinone n. 25704 - Cod. Fiscale e P. IVA 02240470605** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Commessa Nr.** | **2023 0306** | **Codice R.E.M**  | **16066** |

**Rapporto di equilibratura**

|  |  |
| --- | --- |
| Cliente : **TECNOBUS INDUSTRIES**  | Data : 16/05/2023 00:07:07 |
| Prog. N^ 406 | ETA SISTEMI E13C |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|   | Tol (g) | r (mm) |   | Dim (mm) | **ISO**  | **Unit ( Kg)** |
| P1 | **3.947** | 80.00 | a | 60.00 | G | 2.50 |
| ST | **0.000** | 0.00 | b | 180.00 | Peso | 50.00 |
| P2 | **3.509** | 90.00 | c | 210.00 | rpm | 1890 |

**Squilibri iniziali:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| **5.47**  | **0.00**  | **6.20** |
| **140.0°** | **14.1°** | **334.7°** |

**Squilibri residui:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| **0.43**  | **0.00**  | **0.43** |
| **320.7°** | **48.0°** | **111.1°** |

Velocità di misura = 499 rpm

Operatore: Alessandro Migliori

Firma : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 NOTE: