|  |
| --- |
| logo    logo_rem***R.E.M.  s.r.l.*** *Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR*Tel. 0775 830116  – Fax 0775 839345 [**info@rem-motori.it**](mailto:info@rem-motori.it)  **R.E.M. s.r.l. - Cap. Soc. EURO 10.000,00 int. vers.**  **Reg. Imprese Frosinone n. 25704 - Cod. Fiscale e P. IVA 02240470605** |
|  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Commessa Nr.** | **2023 0736** | **Codice R.E.M** | **16269** |

**Rapporto di equilibratura**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Cliente : **TECNOBUS** | | Data : 02/10/2023 10:24:47 |
| Prog. N^ 422 | TECNOBUS SENZA TARGA | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tol (g) | r (mm) |  | Dim (mm) | | **ISO** | **unit( Kg)** |
| P1 | **4.511** | 70.00 | a | 70.00 | G | 2.50 |
| ST | **0.000** | 0.00 | b | 170.00 | Peso | 50.00 |
| P2 | **3.324** | 95.00 | c | 210.00 | rpm | 1890 |

**Squilibri iniziali:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| **55.60** | **0.00** | **74.82** |
| **97.6°** | **12.7°** | **310.7°** |

**Squilibri residui:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| **1.83** | **0.00** | **2.23** |
| **68.7°** | **12.3°** | **342.0°** |

Velocità di misura = 536 rpm

Operatore: Lisi Gerardo

Firma : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 NOTE: EUILIBRATURA SENZA PULEGGIA