|  |
| --- |
| logo    logo_rem***R.E.M.  s.r.l.*** *Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR*Tel. 0775 830116  – Fax 0775 839345 [**info@rem-motori.it**](mailto:info@rem-motori.it)  **R.E.M. s.r.l. - Cap. Soc. EURO 10.000,00 int. vers.**  **Reg. Imprese Frosinone n. 25704 - Cod. Fiscale e P. IVA 02240470605** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Commessa Nr.** | **2023 0356** | **Codice R.E.M** | **16115** |

**Rapporto di equilibratura**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Cliente : **TEFIN** | | Data : 30/08/2023 15:10:53 |
| Prog. N^ 460 | ALTERNATORE Comm 2023 0356 Rem 16115 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tol (g) | r (mm) |  | Dim (mm) | | **ISO** | **Unit ( Kg)** |
| P1 | **105.323** | 170.00 | a | 390.00 | G | 2.50 |
| ST | **0.000** | 0.00 | b | 860.00 | Peso | 1500.00 |
| P2 | **105.323** | 170.00 | c | 380.00 | rpm | 1000 |

**Squilibri iniziali:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| **4469** | **0.00** | **1966** |
| **73.2°** | **68.8°** | **258.9°** |

**Squilibri residui:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| **38** | **0** | **30** |
| **87.3°** | **46.4°** | **284.4°** |

Velocità di misura = 301 rpm

Operatore: Boccia Paolo

Firma : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 NOTE: Equilibratura con ventola, eccitatrice, indotto e rotore