|  |
| --- |
| logo    logo_rem***R.E.M.  s.r.l.*** *Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR*Tel. 0775 830116  – Fax 0775 839345 [**info@rem-motori.it**](mailto:info@rem-motori.it)  **R.E.M. s.r.l. - Cap. Soc. EURO 10.000,00 int. vers.**  **Reg. Imprese Frosinone n. 25704 - Cod. Fiscale e P. IVA 02240470605** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Commessa Nr.** | **2023 0792** | **Codice R.E.M** | **16289** |

**Rapporto di equilibratura**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Cliente : **UNIFER** | | Data : 23/10/2023 12:25:01 |
| Prog. N^ 574 | SICME P 180 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tol (g) | r (mm) |  | Dim (mm) | | **ISO** | **unit( Kg)** |
| P1 | **15.574** | 105.00 | a | 195.00 | G | 2.50 |
| ST | **0.000** | 0.00 | b | 60.00 | Peso | 170.00 |
| P2 | **2.832** | 105.00 | c | 905.00 | rpm | 2100 |

**Squilibri iniziali:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| **9.9** | **0.00** | **19.9** |
| **17.7°** | **225.8°** | **212.3°** |

**Squilibri residui:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| **2.9** | **0.0** | **2.2** |
| **52.4°** | **30.2°** | **302.5°** |

Velocità di misura = 415 rpm

Operatore: Amedeo Lisi

Firma : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 NOTE:

Equilibratura con puleggia