|  |
| --- |
| logo    logo_rem***R.E.M.  s.r.l.*** *Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR*Tel. 0775 830116  – Fax 0775 839345 [**info@rem-motori.it**](mailto:info@rem-motori.it)  **R.E.M. s.r.l. - Cap. Soc. EURO 10.000,00 int. vers.**  **Reg. Imprese Frosinone n. 25704 - Cod. Fiscale e P. IVA 02240470605** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Commessa Nr.** | **2023 0792** | **Codice R.E.M** | **16289** |

**Rapporto di equilibratura**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Cliente : **UNIFER** | | Data : 23/10/2023 11:20:07 |
| Prog. N^ 574 | SICME P 180 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tol (g) | r (mm) |  | Dim (mm) | | **ISO** | **unit( Kg)** |
| P1 | **12.180** | 70.00 | a | 100.00 | G | 2.50 |
| ST | **0.000** | 0.00 | b | 720.00 | Peso | 150.00 |
| P2 | **14.210** | 60.00 | c | 60.00 | rpm | 2100 |

**Squilibri iniziali:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| **30.6** | **0.00** | **8.1** |
| **275.2°** | **267.0°** | **227.8°** |

**Squilibri residui:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| **0.1** | **0.0** | **0.5** |
| **220.0°** | **198.2°** | **193.2°** |

Velocità di misura = 408 rpm

Operatore: Amedeo LIsi

Firma : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 NOTE:

Equilibratura con mezza chiavetta