|  |
| --- |
| logo logo_rem***R.E.M.  s.r.l.*** *Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR*Tel. 0775 830116  – Fax 0775 839345**info@rem-motori.it****R.E.M. s.r.l. - Cap. Soc. EURO 10.000,00 int. vers.** **Reg. Imprese Frosinone n. 25704 - Cod. Fiscale e P. IVA 02240470605** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Commessa Nr.** | **2023 0920** | **Codice R.E.M**  | **16339** |

**Rapporto di equilibratura**

|  |  |
| --- | --- |
| Cliente : **VENDITTI GIOVANNI**  | Data : 07/11/2023 11:42:22 |
| Prog. N^ 487 | VENTOLA DIAM 500 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|   | Tol (g) | r (mm) |   | Dim (mm) | **ISO**  | **unit( Kg)** |
| P1 | **1.658** | 240.00 | a | 140.00 | G | 2.50 |
| ST | **0.000** | 0.00 | b | 150.00 | Peso | 50.00 |
| P2 | **1.658** | 240.00 | c | 215.00 | rpm | 1500 |

**Squilibri iniziali:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| **9.81**  | **0.00**  | **28.98** |
| **68.4°** | **284.6°** | **273.1°** |

**Squilibri residui:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| **1.0**  | **0.00**  | **0.84** |
| **255.7°** | **297.0°** | **357.4°** |

Velocità di misura = 606 rpm

Operatore: Boccia Paolo

Firma : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 NOTE:

Equilibratura ventola con asse adattato