|  |
| --- |
| ***R.E.M.  s.r.l.*****Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR)****Tel. 0775 830116  – Fax 0775 839345*****Email:******carlo.spaziani@rem-motori.it******- Email:******alfredo.evangelisti@rem-motori.it******Email:******amministrazione@rem-motori.it*** **R.E.M. s.r.l. - Cap. Soc. EURO 10.000,00 int. vers. - Reg. Imprese Frosinone n. 25704 - Cod. Fiscale e P. IVA 02240470605**  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Commessa Nr.** | **2023 0368** | **Codice R.E.M** | **16103** |

**Rapporto di equilibratura**

|  |  |
| --- | --- |
| Cliente : **VIBAC AQUILA** | Data : 24/11/2023 13:16:12 |
| Prog. N^ 470 | SOFFIANTE SIEMENS ELMO G |
|  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|   | Tol (g) | r (mm) |   | Dim (mm) | **ISO** | **unit( Kg)** |
| P1 | **3.293** | 130.00 | a | 90.00 | G | 2.50 |
| ST | **0.000** | 0.00 | b | 210.00 | Peso | 80.00 |
| P2 | **4.610** | 50.00 | c | 110.00 | rpm | 2900 |

**Squilibri iniziali:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| **2.01** | **0.00** | **7.98** |
| **31.9°** | **343.9°** | **314.9°** |

**Squilibri residui:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| **1.50** | **0.00** | **0.85** |
| **68.3°** | **77.7°** | **209.1°** |

Velocità di misura = 556 rpm

Operatore: Boccia Paolo