|  |
| --- |
| logo logo_rem***R.E.M.  s.r.l.*** *Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR*Tel. 0775 830116  – Fax 0775 839345**info@rem-motori.it****R.E.M. s.r.l. - Cap. Soc. EURO 10.000,00 int. vers.** **Reg. Imprese Frosinone n. 25704 - Cod. Fiscale e P. IVA 02240470605** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Commessa Nr.** | **2024 0190** | **Codice R.E.M**  | **16486** |

**Rapporto di equilibratura**

|  |  |
| --- | --- |
| Cliente: **A.R.I.A.**  | Data: 20/03/2024 16:06:57 |
| Prog. N^ 866 | SEIPEE GM315 LC 6 V1 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|   | Tol (g) | r (mm) |   | Dim (mm) | **ISO**  | **Unit (Kg)** |
| P1 | **24.824** | 170.00 | a | 170.00 | G | 2.50 |
| ST | **0.000** | 0.00 | b | 475.00 | Peso | 350.00 |
| P2 | **24.824** | 170.00 | c | 165.00 | rpm | 990 |

**Squilibri iniziali:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| **6.7**  | **0.00**  | **26.3** |
| **329.1°** | **35.5°** | **49.1°** |

**Squilibri residui:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| **0.3**  | **0.0**  | **0.7** |
| **13.8°** | **333.2°** | **318.4°** |

Velocità di misura = 402 rpm

Operatore: Migliori Alessandro

Firma: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 NOTE:

Equilibratura con ventola e mezza chiavetta