|  |
| --- |
| logo logo_rem***R.E.M.  s.r.l.*** *Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR*Tel. 0775 830116  – Fax 0775 839345**info@rem-motori.it****R.E.M. s.r.l. - Cap. Soc. EURO 10.000,00 int. vers.** **Reg. Imprese Frosinone n. 25704 - Cod. Fiscale e P. IVA 02240470605** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Commessa Nr.** | **2024 0191** | **Codice R.E.M**  | **16489** |

**Rapporto di equilibratura**

|  |  |
| --- | --- |
| Cliente: **A.R.I.A.**  | Data: 20/03/2024 10:55:35 |
| Prog. N^ 880 | SEIPEE GE315LB43 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|   | Tol (g) | r (mm) |   | Dim (mm) | **ISO**  | **Unit (Kg)** |
| P1 | **20.028** | 160.00 | a | 125.00 | G | 2.50 |
| ST | **0.000** | 0.00 | b | 575.00 | Peso | 400.00 |
| P2 | **20.028** | 160.00 | c | 145.00 | rpm | 1490 |

**Squilibri iniziali:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| **1.8**  | **0.00**  | **8.2** |
| **171.4°** | **54.8°** | **43.2°** |

**Squilibri residui:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| **0.3**  | **0.0**  | **1.0** |
| **196.1°** | **55.8°** | **46.0°** |

Velocità di misura = 403 rpm

Operatore: Migliori Alessandro

Firma : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 NOTE:

Equilibratura con ventola e mezza chiavetta