|  |
| --- |
| logo logo_rem***R.E.M.  s.r.l.*** *Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR*Tel. 0775 830116  – Fax 0775 839345**info@rem-motori.it****R.E.M. s.r.l. - Cap. Soc. EURO 10.000,00 int. vers.** **Reg. Imprese Frosinone n. 25704 - Cod. Fiscale e P. IVA 02240470605** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Commessa Nr.** | **2024-0577** | **Codice R.E.M**  | **14717** |

**Rapporto di equilibratura**

|  |  |
| --- | --- |
| Cliente: **BURGO GROUP AVEZZANO**  | Data: 25/07/2024 08:43:53 |
| Prog. N^ 114 | BBC SD 560 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|   | Tol (g) | r (mm) |   | Dim (mm) | **ISO**  | **Unit (Kg)** |
| P1 | **84.538** | 230.00 | a | 549.00 | G | 2.50 |
| ST | **0.000** | 0.00 | b | 1430.00 | Peso | 1900.00 |
| P2 | **49.994** | 220.00 | c | 800.00 | rpm | 1490 |

**Squilibri iniziali:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| **77.6**  | **0.00**  | **14.3** |
| **286.2°** | **295.9°** | **8.0°** |

**Squilibri residui:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| **4.0**  | **0.0**  | **4.6** |
| **103.5°** | **2.5°** | **315.4°** |

Velocità di misura = 304 rpm

Operatore: BOCCIA PAOLO

Firma: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 NOTE:

Equilibratura con ventola e puleggia