|  |
| --- |
| logo logo_rem***R.E.M.  s.r.l.*** *Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR*Tel. 0775 830116  – Fax 0775 839345**info@rem-motori.it****R.E.M. s.r.l. - Cap. Soc. EURO 10.000,00 int. vers.** **Reg. Imprese Frosinone n. 25704 - Cod. Fiscale e P. IVA 02240470605** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Commessa Nr.** | **2024 0017** | **Codice R.E.M**  | **8915** |

**Rapporto di equilibratura**

|  |  |
| --- | --- |
| Cliente: **CARTIERE DI GUARCINO**  | Data: 26/03/2024 15:05:56 |
| Prog. N^ 471 | SIEMENS 1GH5182 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|   | Tol (g) | r (mm) |   | Dim (mm) | **ISO**  | **Unit (Kg)** |
| P1 | **6.940** | 80.00 | a | 50.00 | G | 2.50 |
| ST | **0.000** | 0.00 | b | 560.00 | Peso | 100.00 |
| P2 | **7.931** | 70.00 | c | 70.00 | rpm | 2150 |

**Squilibri iniziali:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| **33.32**  | **0.00**  | **6.67** |
| **10.1°** | **19.8°** | **95.4°** |

**Squilibri residui:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| **0.35**  | **0.00**  | **1.23** |
| **123.7°** | **50.8°** | **32.5°** |

Velocità di misura = 563 rpm

Operatore: Boccia Paolo

Firma : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 NOTE:

Equilibratura con mezza chiavetta