|  |
| --- |
| logo logo_rem***R.E.M.  s.r.l.*** *Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR*Tel. 0775 830116  – Fax 0775 839345**info@rem-motori.it****R.E.M. s.r.l. - Cap. Soc. EURO 10.000,00 int. vers.** **Reg. Imprese Frosinone n. 25704 - Cod. Fiscale e P. IVA 02240470605** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Commessa Nr.** | **2024 0019** | **Codice R.E.M**  | **12236** |

**Rapporto di equilibratura**

|  |  |
| --- | --- |
| Cliente : **CARTIERE DI GUARCINO**  | Data : 10/01/2024 16:37:32 |
| Prog. N^ 125 | ANSALDO GH180MK |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|   | Tol (g) | r (mm) |   | Dim (mm) | **ISO**  | **unit( Kg)** |
| P1 | **14.652** | 65.00 | a | 140.00 | G | 2.50 |
| ST | **0.000** | 0.00 | b | 520.00 | Peso | 150.00 |
| P2 | **15.873** | 60.00 | c | 130.00 | rpm | 1880 |

**Squilibri iniziali:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| **8.9**  | **0.00**  | **13.1** |
| **288.1°** | **213.7°** | **168.4°** |

**Squilibri residui:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| **0.3**  | **0.0**  | **0.5** |
| **109.2°** | **175.1°** | **204.5°** |

Velocità di misura = 520 rpm

Operatore: Paolo Boccia

Firma : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 NOTE:

Equilibratura con mezza chiavetta