|  |
| --- |
| logo    logo_rem***R.E.M.  s.r.l.*** *Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR*Tel. 0775 830116  – Fax 0775 839345 [**info@rem-motori.it**](mailto:info@rem-motori.it)  **R.E.M. s.r.l. - Cap. Soc. EURO 10.000,00 int. vers.**  **Reg. Imprese Frosinone n. 25704 - Cod. Fiscale e P. IVA 02240470605** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Commessa Nr.** | **2023 0020** | **Codice R.E.M** | **8974** |

**Rapporto di equilibratura**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Cliente : **CARTIERE DI GUARCINO** | | Data : 08/01/2024 13:03:50 |
| Prog. N^ 148 | SIEMENS 1GH5182 KW61,5 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tol (g) | r (mm) |  | Dim (mm) | | **ISO** | **unit( Kg)** |
| P1 | **9.797** | 85.00 | a | 55.00 | G | 2.50 |
| ST | **0.000** | 0.00 | b | 560.00 | Peso | 150.00 |
| P2 | **12.812** | 65.00 | c | 70.00 | rpm | 2150 |

**Squilibri iniziali:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| **10.4** | **0.00** | **6.5** |
| **118.6°** | **95.3°** | **331.8°** |

**Squilibri residui:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| **0.74** | **0.0** | **0.89** |
| **318.0°** | **192.4°** | **178.5°** |

Velocità di misura = 451 rpm

Operatore: Paolo Boccia

Firma : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 NOTE:

Equilibratura indotto con giunto, boccola e chiavetta