|  |
| --- |
| logo    logo_rem***R.E.M.  s.r.l.*** *Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR*Tel. 0775 830116  – Fax 0775 839345 [**info@rem-motori.it**](mailto:info@rem-motori.it)  **R.E.M. s.r.l. - Cap. Soc. EURO 10.000,00 int. vers.**  **Reg. Imprese Frosinone n. 25704 - Cod. Fiscale e P. IVA 02240470605** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Commessa Nr.** | **2024-0730** | **Codice R.E.M** | **11142** |

**Rapporto di equilibratura**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Cliente : CARTIERA DI GUARCINO** | | **Data : 11/10/2024 09:50:34** |
| **Prog. N^ 472** | **SIEMENS 1HC5116-1FE40-6SU7-Z** | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Tol (g)** | **r (mm)** |  | **Dim (mm)** | | **ISO** | **unit( Kg)** |
| **P1** | **2.595** | **60.00** | **a** | **120.00** | **G** | **2.50** |
| **ST** | **0.000** | **0.00** | **b** | **270.00** | **Peso** | **30.00** |
| **P2** | **2.595** | **60.00** | **c** | **130.00** | **rpm** | **2300** |

**Squilibri iniziali:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **P1 (g)** | **ST (g)** | **P2 (g)** |
| **5.81** | **0.00** | **7.17** |
| **118.0°** | **328.3°** | **304.2°** |

**Squilibri residui:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **P1 (g)** | **ST (g)** | **P2 (g)** |
| **0.30** | **0.00** | **1.53** |
| **109.2°** | **10.1°** | **358.8°** |

**Velocità di misura = 528 rpm**

**Operatore: ALEX DHIMA**

**Firma : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**NOTE:**

**Equilibratura con giunto**