|  |
| --- |
| logo logo_rem***R.E.M.  s.r.l.*** *Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR*Tel. 0775 830116  – Fax 0775 839345**info@rem-motori.it****R.E.M. s.r.l. - Cap. Soc. EURO 10.000,00 int. vers.** **Reg. Imprese Frosinone n. 25704 - Cod. Fiscale e P. IVA 02240470605** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Commessa Nr.** | **2024-0858** | **Codice R.E.M**  | **11371** |

**Rapporto di equilibratura**

|  |  |
| --- | --- |
| **Cliente : CARTIERA DI GUARCINO**  | **Data : 21/11/2024 11:18:36** |
| **Prog. N^ 509** | **ANSALDO DH 250 SK** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Tol (g)** | **r (mm)** |  | **Dim (mm)** | **ISO**  | **unit( Kg)** |
| **P1** | **30.804** | **100.00** | **a** | **130.00** | **G** | **2.50** |
| **ST** | **0.000** | **0.00** | **b** | **750.00** | **Peso** | **400.00** |
| **P2** | **36.240** | **85.00** | **c** | **120.00** | **rpm** | **1550** |

**Squilibri iniziali:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **P1 (g)** | **ST (g)** | **P2 (g)** |
| **21.2**  | **0.00**  | **142.3** |
| **283.9°** | **28.0°** | **37.8°** |

**Squilibri residui:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **P1 (g)** | **ST (g)** | **P2 (g)** |
| **1.1**  | **0.0**  | **2.9** |
| **290.9°** | **328.9°** | **345.6°** |

**Velocità di misura = 455 rpm**

**Operatore: BOCCIA PAOLO**

**Firma : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**NOTE:**

**Equilibratura con mezza chiavetta**