|  |
| --- |
| logo logo_rem***R.E.M.  s.r.l.*** *Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR*Tel. 0775 830116  – Fax 0775 839345**info@rem-motori.it****R.E.M. s.r.l. - Cap. Soc. EURO 10.000,00 int. vers.** **Reg. Imprese Frosinone n. 25704 - Cod. Fiscale e P. IVA 02240470605** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Commessa Nr.** | **2024-0631** | **Codice R.E.M**  | **12154** |

**Rapporto di equilibratura**

|  |  |
| --- | --- |
| Cliente : **DI MAURO OFFICINE GRAFICHE**  | Data : 20/08/2024 09:16:01 |
| Prog. N^ 704 | SICME P180M4PVA |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|   | Tol (g) | r (mm) |   | Dim (mm) | **ISO**  | **unit( Kg)** |
| P1 | **6.791** | 75.00 | a | 140.00 | G | 2.50 |
| ST | **0.000** | 0.00 | b | 540.00 | Peso | 80.00 |
| P2 | **8.488** | 60.00 | c | 110.00 | rpm | 1875 |

**Squilibri iniziali:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| **50.87**  | **0.00**  | **10.64** |
| **291.8°** | **299.4°** | **67.5°** |

**Squilibri residui:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| **0.97**  | **0.00**  | **1.12** |
| **280.0°** | **243.9°** | **204.6°** |

Velocità di misura = 511 rpm

Operatore: Lisi Angelo

Firma : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 NOTE: Equilibratura indotto con puleggia