|  |
| --- |
| logo logo_rem***R.E.M.  s.r.l.*** *Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR*Tel. 0775 830116  – Fax 0775 839345**info@rem-motori.it****R.E.M. s.r.l. - Cap. Soc. EURO 10.000,00 int. vers.** **Reg. Imprese Frosinone n. 25704 - Cod. Fiscale e P. IVA 02240470605** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Commessa Nr.** | **2024 0086** | **Codice R.E.M**  | **16449** |

**Rapporto di equilibratura**

|  |  |
| --- | --- |
| Cliente: **ELETTROMECCANICA MARINI**  | Data: 21/03/2024 17:41:40 |
| Prog. N^ 855 | ROTORE CORRENTE CONTINUA |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|   | Tol (g) | r (mm) |   | Dim (mm) | **ISO**  | **Unit (Kg)** |
| P1 | **8.526** | 70.00 | a | 220.00 | G | 2.50 |
| ST | **0.000** | 0.00 | b | 250.00 | Peso | 100.00 |
| P2 | **5.968** | 100.00 | c | 200.00 | rpm | 3600 |

**Squilibri iniziali:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| **8.85**  | **0.00**  | **50.69** |
| **264.4°** | **69.3°** | **71.1°** |

**Squilibri residui:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| **1.42**  | **0.00**  | **0.79** |
| **339.0°** | **357.7°** | **21.8°** |

Velocità di misura = 551 rpm

Operatore: Boccia Paolo

Firma: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 NOTE:

Equilibratura con mezza chiavetta